1. input functions

T0=I0

D0=I0(Q0⊕Q1)+I0’Q1

⊕