Location Hex Code

0x100 ADD MASK 1108 /mask for and operation

0x101 LOP, AND PTR I 8106

0x102 ISZ CTR 6107

0x103 BUN LOP 4101

0x104 STA 80A 380a

0x105 HLT 7001

0x106 PTR, HEX 800 0800

0x107 CTR, DEC -10 (HEX FFF6) fff6 /counter for loop

0x108 MASK, HEX FFFF ffff

..

..

0x800 0xCA7D

0x801 0xCC88

0x802 0xA375

0x803 0x3B6F

0x804 0xCB51

0x805 0x3663

0x806 0xC929

0x807 0x3822

0x808 0x9EFA

0x809 0x5AE3